****

**Упътване и Съвети**

1. Маркучът се реже на парчета по 80см.
2. Поставят се фитингите (белите държачи) , като се пъхат в единия край на маркуча и се дърпа рязко.
3. След това продължавате с маркуч , като всеки фитинг се поставя на 80см , следвайки системата Маркуч-фитинг-маркуч-фитинг
4. Последният фитинг завършва с крайна тапа, поставена в отвора за маркуч.
5. Преди да поставите дюзите, пуснете силно водата, за да продухате маркуча, с цел дюзите да не бъдат запушени.
6. Поставяте дюзите върху фитингите, като ги навивате на резбата (на байонет) до край.
7. Важно условие е водата, която ще използва Мъглуващата система, да бъде чиста, или пречистена с филтър.
8. Ние от Водно Мъглуване тестваме всяка система, преди да я изпратим на купувача, като всяка една дюза е пускана в тестови период.
9. Гаранцията на системата не важи, ако купувачът поради несъобразени мерки или небрежност, пренебрегне условията за монтаж и сам допренесе за нефункциониране на системата Водно мъглуване.
10. В края на сезона, сваляте дюзите и ги оставяте потопени във вода и оцет (1:1) за престой около 12 часа, след което ги оставяте да изсъхнат за 1-2 часа и ги прибирате за съхранение за следващия сезон. Маркучът и фитингите могат да останат, без да ги сваляте от обекта.
11. Следващият сезон, през който ще използвате системата за Водно мъглуване, отново предварително пуснете водата през маркуча, за да се причисти, и след това поставете дюзите.
12. Рекламация за запушени дюзи по вина на клиента не се приема.

**Информация за компонентите:**

* Задължително изискване : налягане минимум 4 бара (4-20 бара)
* Маркуч : 1/4“ ; 4мм-6мм (4мм вътрешен диаметър и 6мм външен) , Ниско налягане
* Дюзи : Материал : месинг, Нарез: 10/24UNC ,Ниско налягане: 4-20 бара
* Фитинги (държачи) : 6мм , PVC , Ниско налягане : 4 – 30 бара
* Накрайник : 6мм, PVC